ENVI^ ENviMode=1
WIN1
_SUB WIN1,W317H254,新窗口1,
    ITEM ITEM1,L114T35W90H30,等任1个, MF
    ITEM ITEM2,L114T111W90H30,等2个都有信号,MF *
_END


_SUB MF,*
LOGS --2 --t=1 * R:\MF.LOG
    SOCK --shm LoadDrvPreAck;w;LoadDrvPreAck;32;;;0;32
    SET-mkfixdummy  ::LoadDrvPreAck=(shm)LoadDrvPreAck:~
    SOCK --event LoadDrvPreA;#LoadDrvPreA;;1
    SOCK --event LoadDrvPre;#LoadDrvPre;;1
ENVI @LoadDrvPreA.fd=&&fda
ENVI @LoadDrvPre.fd=&&fd
EXEC -incmd PECMD LOAD %&CurFile%*SF 
//WAIT =1000
    ENVI @LoadDrvPreA.wait=&err;50000;[%~1%&fd%]
    MESS-top-x:100 等到了
_END


_SUB SF,*
LOGS --2 --t=1 * R:\SF.LOG
    SOCK --shm LoadDrvPreAck;w;LoadDrvPreAck;32;;;0;32
    SET-mkfixdummy  ::LoadDrvPreAck=(shm)LoadDrvPreAck:~
    SOCK --event LoadDrvPreA;#LoadDrvPreA;;1
    SOCK --event LoadDrvPre;#LoadDrvPre;;1
    THREAD* TEAM MESS-top-x:400 111 LoadDrvPreA| ENVI @LoadDrvPreA.setevent=
    THREAD* TEAM MESS-top-x:700 222 LoadDrvPre|  ENVI @LoadDrvPre.setevent=
_END
