_SUB  ThreadFun1   //子线程1的工组 
    //....其它
    MESS 网卡已经完成@子线程1#OK
 _END

 _SUB  ThreadFun2   //子线程2的工组 
    //....其它
    MESS 显卡已经完成@子线程2#OK
 _END

 _SUB  ThreadFun3   //子线程3的工组 
    //....其它
    MESS 声卡已经完成@子线程3#OK
 _END

 THREAD* CALL   ThreadFun1 
 THREAD* CALL   ThreadFun2  
 THREAD* CALL   ThreadFun3  
 //主线程继续其它工作
 MESS  主线程继续其它工作@主线程#OK 
 //WAIT 5000
 