ENVI^ EnviMode=1
TEAM SET &MEMLEN=1M| SET &nm=HM_MEM_%RANDOM%| SOCK --shm * shm1;w;%&nm%;%&MEMLEN%;;;0;| SET-mkfixdummy &vm=(shm)shm1:~
EXEC -incmd =PECMD TEAM ENVI^ EnviMode=1| SOCK --shm * shm1;w;%&nm%;%&MEMLEN%;;;0;| SET-mkfixdummy &vm=(shm)shm1:~|   DEVI *update:"USB\VID_14CD&PID_6700&REV_0201:C:\Windows\INF\usbstor.inf"|   SET vm=%%&ERROR%% %%&__DEVI.REBOOT%%
MESS. %&vm%
EXIT
///

DEVI *update:"USB\VID_14CD&PID_6700&REV_0201:C:\Windows\INF\usbstor.inf"
可以换为其它实际命令。

最后 SET vm=传回数据
SET &MEMLEN=1M 是传回数据区长度（字节数）
SET &nm=HM_MEM_%RANDOM% 是共享内存的名称。 各进程中一致，才能对应同一内存，才能回传数据
ENVI^ EnviMode=1 保证按 EnviMode=1 方式稳定翻译变量
子进程可以调用脚本，或EXE内置脚本。注意名称和长度要一致。卡提作为参数名传入。 
