#!pecmd

CALL @子程式
_SUB 子程式,W400H200,新視窗PECMD2012.1.58,,
    LABE B,  L160T50W200H102,空
    EDIT| E, L10T20W128H102,,,4
    ENVI @E.MSG=0x1000:ENVI @B=WM_MOUSEENTER 0x1000鼠标进入   //捕获鼠标进入 事件， 执行命令
    ENVI @E.MSG=0x02A1:ENVI @B=WM_MOUSEHOVER 0x02A1鼠标停留   //捕获鼠标停留 事件， 执行命令
    ENVI @E.MSG=0x02A3:ENVI @B=WM_MOUSELEAVE 0x02A3鼠标离开   //捕获鼠标离开 事件， 执行命令        
_END
