#!PECMD
//  分区  类型 可启    起始(字节)     长度(字节)    隐藏扇区     结尾(字节)
//     1  0x16   0      312560640      740275200      610470     1052835840 

PART  -hextp list part 0#2,INF
//MESS %INF%
MSTR  ipart=<1>%INF%
MSTR     tp=<2>%INF%
MSTR   boot=<3>%INF%
MSTR  start=<4>%INF%
MSTR    len=<5>%INF%
MSTR   hide=<6>%INF%
MSTR    end=<7>%INF%

ENVI  格式化信息=(hd0,%ipart%) 类型=%tp%  boot=%boot% start=%start%  len=%len%  隐藏扇区:%hide%  结尾:%end%

MESS    %格式化信息%

//还可以放入控件界面。
//  EDIT EPART,  L55T40W30H20,%ipart%,

