#!PECMD
//用法  pecmd load getmbr.wcs [磁盘号|磁盘镜像名]
// 磁盘号: 0-N 默认0
// pecmd load getmbr.wcs         //磁盘0
// pecmd load getmbr.wcs 1       //磁盘1
// pecmd load getmbr.wcs hd.img  //磁盘像hd.img

ENVI idsk=%1
FIND $%idsk%=,envi idsk=0
ENVI C1=x
FIND $%idsk%=0, ENVI C1=0
FIND $%idsk%=1, ENVI C1=0
FIND $%idsk%=2, ENVI C1=0
FIND $%idsk%=3, ENVI C1=0
FIND $%idsk%=4, ENVI C1=0
FIND $%idsk%=5, ENVI C1=0
FIND $%idsk%=6, ENVI C1=0
FIND $%idsk%=7, ENVI C1=0
FIND $%idsk%=8, ENVI C1=0
FIND $%idsk%=9, ENVI C1=0

FIND $%C1%=0, ENVI DISK=\\.\PhysicalDrive%idsk%!   ENVI DISK=%1

//MESS C1=[%C1%] DISK=[%DISK%]

GETF %DISK%,446#16,T1
GETF %DISK%,462#16,T2
GETF %DISK%,478#16,T3
GETF %DISK%,494#16,T4
GETF %DISK%,510#2,F
MESS                                      磁盘%idsk%\n分区1:%T1%\n分区2:%T2%\n分区3:%T3%\n分区4:%T4%\n标志  %F%@主分区表%idsk%

